{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["TEST","POJASNJENJE","ZBROJ","REZULTAT"],"not_rendered":{"images":17,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TEST","index":0,"n_rows":483,"n_cols":9,"rows_kept":483,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":3},"Način i kriterij polaganja ispita"]
[]
[]
["1. Pitanje: Koji su temeljni kriteriji koji moraju biti ispunjeni kod analize tehnologičnosti zavarene konstrukcije?"]
[null,"a) funkcionalnost, pouzdanost, najmanji troškovi i utrošak materijala i energije, "]
[null,"    te najmanje zagađivanje čovjekove okoline"]
[null,"b) pouzdanost, najmanji troškovi i utrošak materijala i energije, te najmanje zagađivanje čovjekove okoline"]
[null,"c) najmanji troškovi i utrošak materijala i energije, te najmanje zagađivanje čovjekove okoline"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["2. Pitanje:Koja od navedenih tvrdnji koje se odnose na tehnologičnost proizvoda nije točna: "]
[null,"a) tehnologičnost proizvoda je komparativno svojstvo"]
[null,"b) tehnologičnost ovisi o proizvodnim mogućnostima pogona"]
[null,"c) tehnologičnost ovisi o zahtjevima tržišta"]
[null,"d) tehnologičnost kod serijske proizvodnje ovisi o veličini serije proizvoda"]
[null,"e) tehnologičnost nije moguće iskazati kvalitativno i/ili kvantitativno"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["3. Pitanje: Glavne troškove kod elektrolučnog zavarivanja čine:"]
[null,"a) troškovi stroja za zavarivanje, troškovi električne energije, troškovi dohotka "]
[null,"zavarivača i troškovi dodatnog i pomoćnog materijala"]
[null,"b) troškovi elektrode, osobnog dohotka izrade i dodatnog materijala"]
[null,"c) troškovi električne energije, troškovi dohotka zavarivača i troškovi dodatnog i pomoćnog materijala"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["4. Pitanje:U ukupnim troškovima elektrolučnog zavarivanja koja dva troška čine dominantni trošak:"]
[null,"a) troškovi električne energije i troškovi stroja za zavarivanje"]
[null,"b) troškovi elektroda i stroja za zavarivanje"]
[null,"c) troškovi osobnog dohotka izrade i troškovi elektroda"]
[null,"d) troškovi dodatnog i pomoćnog materijala"]
[null,"e) ovisi od postupka do postupka zavarivanja"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["5. Pitanje: “Circomatic” postupak zavarivanja je automatizirana varijanta EP postupka zavarivanja "]
[null,"koja je tehnologična za korištenje kod:"]
[null,"a) izvođenja vertikalnih zavarenih spojeva na brodovima i cilindričnim spremnicima"]
[null,"b) izvođenja kružnih zavarenih spojeva velikim cilindričnim spremnicima"]
[null,"c) izvođenje zavarenih spojeva u nadglavnom, cirkularnom (kružnom) i vertikalnom položaju "]
[null,"    kod različitih zavarenih konstrukcija"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["6. Pitanje:“Vertomatic” postupak zavarivanja ili elektro-plinsko zavarivanje je automatizirana varijanta "]
[null,"elektrolučnog zavarivanja koja je tehnologična za korištenje kod:"]
[null,"a) izvođenja vertikalnih zavarenih spojeva na brodovima i cilindričnim spremnicima"]
[null,"b) izvođenja kružnih zavarenih spojeva velikim cilindričnim spremnicima"]
[null,"c) izvođenje zavarenih spojeva u nadglavnom, cirkularnom (kružnom) i vertikalnom položaju "]
[null,"    kod različitih zavarenih konstrukcija"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["7. Pitanje: Zašto je značajna primjena kombiniranih konstrukcija sa stajališta tehnologičnosti zavarenih proizvoda?"]
[null,"a) zbog mogućnosti smanjenja troškova (različitih ušteda) i povećavanja profita"]
[null,"d) zbog mogućnosti korištenja različitih tehnologija kod izrade zavarene konstrukcije"]
[null,"e) zbog fleksibilnosti proizvodnog procesa"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["8. Pitanje: Koja je temeljna bitna razlika između tehnologije i tehnologičnost?"]
[null,"a) tehnologičnost se bavi troškovima izrade, a tehnologija načinom izrade"]
[null,"b) nema bitne razlike; jedno je sadržano u drugome"]
[null,"c)   tehnologičnost podrazumjeva pouzdanost proizvoda, a tehnologija izrade ne"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["9. Pitanje: Koji su glavni razlozi primjene čelika povišene čvrstoće za izradu "]
[null,"nosivih čeličnih konstrukcija i posuda pod tlakom?"]
[null,"a) uštede u masi zavarene konstrukcije, smanjenje troškova transporta "]
[null,"   (pokretne zavarene konstrukcije), smanjeni troškovi izrade"]
[null,"b) niža jedinična cijena čelika povišene čvrstoće i bolja zavarljivost u "]
[null,"    odnosu na ostale općekonstrukcijske čelike"]
[null,"c) veća pouzdanost i manje slabljenje zavarenih spojeva na zavarenim konstrukcijama od "]
[null,"    čelika povišene čvrstoće u odnosu na ostale općekonstrukcijske čelike"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["10. Pitanje: Zašto su važne tolerancije žlijeba za zavarivanje sa stajališta analize tehnologičnosti? "]
[null,"a) zbog smanjenja troškova koje se može postići ako su tolerancije propisane s "]
[null,"    obzirom na minimalno potrebno zavarivanje"]
[null,"b) iz razloga što sve kod zavarivanja treba biti propisano, pa tako i tolerancije žlijeba za zavarivanje "]
[null,"c) tolerancije žlijeba za zavarivanje nije potrebno propisivati jer nemaju većeg utjecaja na "]
[null,"    tehnologičnost zavarene konstrukcije"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["11. Pitanje: Otvor žlijeba kod MAG postupka zavarivanja u odnosu na REL zavarivanje može biti:"]
[null,"a) veći"]
[null,"b) manji"]
[null,"c) nema razloga da bude veći ili manji kod MAG u odnosu na REL postupak; jednak je!"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["12. Pitanje: Zašto su sa stajališta analize tehnologičnosti značajne praškom punjene žice?"]
[null,"a) daju bolju kvalitetu i dugoročno manje troškove zavarene konstrukcije "]
[null,"    (manje reparatura, veća pouzdanost zavarene konstrukcije, ...)"]
[null,"b) jeftinije su za primjenu od punih žica sa dodatnom plinskom zaštitom"]
[null,"c) daju bolja mehanička svojstva na sniženim i povišenim temperaturama u odnosu na "]
[null,"    ostale postupke zavarivanja"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["13. Pitanje: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućnost:"]
[null,"a) detaljnijeg proračuna troškova izrade zavarene konstrukcije i ostalih kalkulacija"]
[null,"b) brzog definiranja, upoznavanja i pregleda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pri izradi zavarene konstrukcije"]
[null,"c) procjene trajanja izrade zavarene konstrukcije"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["14. Pitanje: “Hold point” ili “točka zastoja” kod slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti znači:"]
[null,"a) zabranu prijelaza na sljedeću aktivnost bez obveznog prisustvovanja i odobrenja kontrolno nadzornog osoblja"]
[null,"b) mogućnost prisustvovanja kontrolno nadzornog osoblja, ali i mogućnost prijelaza na sljedeću "]
[null,"    aktivnost bez obveznog prisustvovanja i odobrenja "]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["15. Pitanje: “Witness point” je točka zastoja kod slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti:"]
[null,"a) uz poželjnu prisutnost kontrolno nadzornog osoblja, ali ne nužnu "]
[null,"b) uz obveznu prisutnost kontrolno nadzornog osoblja"]
[null,"c) ima isto značenje kao i “hold point”"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["16. Pitanje: Koja od navedenih tvrdnji vezano uz pouzdanost (sigurnost) zavarenog spoja nije istinita: "]
[null,"a) pouzdanost je vjerojatnost ispravnog rada (funkcioniranja) zavarenog proizvoda "]
[null,"     ili spoja u predviđenim uvjetima i predviđenom vijeku eksploatacije."]
[null,"b) pouzdanost ovisi o faktoru slabljenja osnovnog materijala zbog zavarivanja (faktoru zavara)"]
[null,"c) pouzdanost ovisi o estetskom izgledu zavara"]
[null,"d) pouzdanost zavarenog spoja ili zavarenog proizvoda bitno se razlikuje "]
[null,"    od sigurnosti zavarenog spoja ili zavarenog proizvoda"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["17. Pitanje:Što je faktor slabljenja osnovnog materijala zbog prisutnosti zavarenog spoja?"]
[null,"a) to je omjer (odnos) svojstva zavarenog spoja i svojstva osnovnog materijala na kome se izvodilo zavarivanje"]
[null,"b) to je omjer (odnos) svojstva zavarenog spoja i djelujućih naprezanja s "]
[null,"    obzirom na dominantni otkaz zavarenog spoja ili proizvoda"]
[null,"c) to je omjer (odnos) svojstva osnovnog materijala na kome se izvodilo zavarivanje"]
[null,"    i svojstva zavarenog spoja s obzirom na dominantni otkaz zavarenog spoja ili proizvoda"]
[null,"d) to je omjer (odnos) svojstva osnovnog materijala na kome se izvodilo zavarivanje i djelujućih "]
[null,"   naprezanja kod odgovarajućeg zavarenog spoja s obzirom na dominantni otkaz zavarenog spoja ili proizvoda"]
[null,"e) to je omjer (odnos) djelujućih naprezanja kod odgovarajućeg zavarenog spoja  i "]
[null,"     svojstva osnovnog materijala na kome se izvodilo zavarivanje s obzirom na dominantni otkaz "]
[null,"     zavarenog spoja ili proizvoda"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["18. Pitanje: Što je pouzdanost (sigurnost) zavarenog spoja?"]
[null,"a) to je omjer (odnos) svojstva zavarenog spoja i svojstva osnovnog materijala na kome se izvodilo zavarivanje"]
[null,"b) to je omjer (odnos) svojstva zavarenog spoja i djelujućih naprezanja s "]
[null,"    obzirom na dominantni otkaz zavarenog spoja ili proizvoda"]
[null,"c) to je omjer (odnos) svojstva osnovnog materijala na kome se izvodilo zavarivanje i "]
[null,"    svojstva zavarenog spoja s obzirom na dominantni otkaz zavarenog spoja ili proizvoda"]
[null,"d) to je omjer (odnos) svojstva osnovnog materijala na kome se izvodilo zavarivanje i "]
[null,"    djelujućih naprezanja kod odgovarajućeg zavarenog spoja s obzirom na dominantni "]
[null,"     otkaz zavarenog spoja ili proizvoda"]
[null,"e) to je omjer (odnos) djelujućih naprezanja kod odgovarajućeg zavarenog spoja  i svojstva "]
[null,"   osnovnog materijala na kome se izvodilo zavarivanje s obzirom na dominantni otkaz zavarenog spoja ili proizvoda"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["19. Pitanje:  Zašto je značajna primjena kombiniranih konstrukcija sa stajališta tehnologičnosti zavarenih proizvoda?"]
[null,"a) zbog mogućnosti smanjenja troškova (različitih ušteda) i povećavanja profita"]
[null,"b) zbog mogućnosti korištenja različitih tehnologija kod izrade zavarene konstrukcije"]
[null,"c) zbog fleksibilnosti proizvodnog procesa"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["20. Pitanje: Koja je temeljna bitna razlika između tehnologije i tehnologičnost?"]
[null,"a) tehnologičnost se bavi troškovima izrade, a tehnologija načinom izrade"]
[null,"b) nema bitne razlike; jedno je sadržano u drugome"]
[null,"c) tehnologičnost podrazumjeva pouzdanost proizvoda, a tehnologija izrade ne"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["21. Pitanje: Koje pristupe analizama pouzdanosti (sigurnosti) i slabljenja kod zavarenih spojeva poznajemo?"]
[null,"a) deterministički, poluprobabilistički "]
[null,"b) ministički, poluprobabilistički i probabilistički"]
[null,"c) poluprobabilistički i probabilistički"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
[]
["22. Pitanje: Sa stajališta oblikovanja zavarenih konstrukcija, koje od navedenih rješenja nije prihvatljivo:"]
[]
[]
[null,"a)",null,null,"b)",null,null,"c)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
[]
["23. Pitanje: Sa stajališta oblikovanja zavarenih konstrukcija, koje je od navedenih rješenja  prihvatljivo:"]
[]
[]
[null,"a)",null,null,"b)"]
[{"$nulls":7},"c)"]
{"$rows_empty":7}
[null,"d)"]
{"$rows_empty":7}
["ODGOVOR:"]
[]
["24. Pitanje: Sa stajališta oblikovanja zavarenih konstrukcija, koje od navedenih rješenja nije prihvatljivo:"]
[]
[]
[null,"a)",null,null,"b)",{"$nulls":3},"c)"]
{"$rows_empty":9}
[null,"d)"]
{"$rows_empty":8}
["ODGOVOR:"]
[]
["25. Pitanje: Sa stajališta oblikovanja zavarenih konstrukcija, koje od navedenih rješenja nije prihvatljivo:"]
[]
[{"$nulls":8},"c)"]
[null,"a)",null,null,"b)"]
{"$rows_empty":8}
["ODGOVOR:"]
[]
["26. Pitanje: Koji su temeljni principi oblikovanja zavarenih konstrukcija?"]
[null,"a) pouzdanost i kvaliteta"]
[null,"b) minimalan utrošak materijala (lake konstrukcije) i energije"]
[null,"c) tehnologičnost, pouzdanost "]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["27. Pitanje: Sa stajališta oblikovanja zavarenih konstrukcija niža vrijednost faktora profila (K2=A/W2/3) je:"]
[null,"a) povoljnija"]
[null,"b) nepovoljnija"]
[null,"c) nema značajnijeg utjecaja"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["28. Pitanje: Puzanje zavarenih spojeva (po definiciji) nastupa u slučaju:"]
[null,"a) dugotrajnih dinamičkih opterećenja pri sobnim temperaturama u eksploataciji"]
[null,"b) dugotrajnih niskih opterećenja u eksploataciji"]
[null,"c) dugotrajnih statičkih opterećenja pri povišenim temperaturama eksploatacije"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["29. Pitanje: Krhki lom zavarene konstrukcije može nastupiti kod materijala osjetljivih "]
[null,"na krhki lom koji su u eksploataciji izloženi naprezanjima:"]
[null,"a) ispod naprezanja tečenja (granice razvlačenja), (Re/Rp0,2)"]
[null,"b) iznad vlačne čvrstoće, (Rm)"]
[null,"c) iznad naprezanja tečenja (granice razvlačenja), (Re/Rp0,2)"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["30. Pitanje: Žilavi lom zavarene konstrukcije nastupa u slučaju kada radna naprezanja:"]
[null,"a) nisu prešla granicu razvlačenja, ali je zavarena konstrukcija izložena utjecaju agresivnog medija"]
[null,"b) prelaze granicu razvlačenja i vlačnu čvrstoću (zateznu čvrstoću) materijala"]
[null,"c) nisu prešla granicu razvlačenja, ali je bitno smanjena radna temperatura u eksploataciji"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["31. Pitanje: Faktor slabljenja zavara \"V\" predstavlja:"]
[]
["a)"]
[]
[]
["b)"]
[]
[]
["c)"]
[]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["32. Pitanje: Viša vrijednost faktora zavara \"V\" znači: "]
[null,"a) svojstva zavarenog spoja su po kvaliteti bliže svojstvima osnovnog materijala"]
[null,"b) svojstva zavarenog spoja su po kvaliteti značajno lošija od svojstava osnovnog materijala "]
[null,"c) da se radi o ne bitnom zavarenom spoju sa stajališta kvalitete "]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["33. Pitanje: Faktor koncentracije naprezanja je kvocijent:"]
[null,"a) maksimalnih i medijalnih (srednjih, nominalnih) naprezanja"]
[null,"b) maksimalnih i minimalnih naprezanja"]
[null,"c) medijalnih (srednjih, nominalnih) i minimalnih naprezanja"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["34. Pitanje:Koja od navedenih tvrdnja ne spada u pretpostavku za proračun kutnih zavarenih spojeva prema MIZ-u (IIW):"]
[null,"a) svi kutni zavari obvezno se podvrgavaju 100% kontroli bez razaranja penetrantima"]
[null,"b) kutni zavareni spoj nema unutrašnjih naprezanja"]
[null,"c) kutni zavareni spoj nema koncentracije naprezanja"]
[null,"d) debljina kutnog zavara je visina jednakokračnog upisanog trokuta u zavar"]
[null,"e) za proračun ekvivalentnih naprezanja koristi se pojednostavljena formula po IIW"]
[null,"f) nema grešaka u zavarenim spojevima"]
[null,"g) dopuštena naprezanja se uzimaju prema čvrstoći osnovnog materijala"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["35. Pitanje: Koji su zavareni spojevi na cilindričnoj posudi pod tlakom manje opterećeni u eksploataciji:"]
[null,"a) uzdužni"]
[null,"b) kružni"]
[null,"c) jednako su opterećeni i kružni i uzdužni zavareni spojevi"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["36. Pitanje: \"Rupa koja govori\" koja se često izvodi na prirubnicama i kompenzacijskim "]
[null,"pločama termomehanički opterećenih posuda pod tlakom služi za:"]
[null,"a) smanjenje koncentracije naprezanja"]
[null,"b) pozicioniranje prirubnice ili kompenzacijske ploče, pa se naknadno zavaruje"]
[null,"c) kontrolu kvalitete - pravovremenu detekciju eventualnog propuštanja agresivnog medija"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["37. Pitanje: Kod pristupa oblikovanju termodinamički opterećenih konstrukcija važno je se rukovoditi načelnim principom:"]
[null,"a) što manje zavarenih spojeva, odnosno koristiti maksimalno moguće elemente većih gabaritnih "]
[null,"b) dimenzija (izrađenih oblikovanjem metala deformiranjem) kako bi pri izradi bilo što manje zavarenih spojeva."]
[null,"b) svi zavareni spojevi moraju se radiografirati prije puštanja u eksploataciju"]
[null,"c) poželjno je uzeti što veći faktor sigurnosti kako bi se osigurali od eventualnih problema u eksploataciji."]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["38. Pitanje: Izračunajte minimalno potrebnu debljinu stjenke cilindrične posude pod tlakom, "]
[null,"koja je statički opterećena, ako je zadano:"]
[null,"- radni tlak pr =1,64 Mpa"]
[null,"- ispitni tlak pi = 1,5 x pr"]
[null,"- vanjski promjer posude D=1600 mm"]
[null," - granica razvlačenja za osnovni materijal Re = 420 Mpa"]
[null," - koeficijent sigurnosti S=1,5"]
[null," - koeficijent slabljenja zavara V=0,95"]
[null,"- dodatak na debljinu stijenke (korozija, tolerancije, ...) c=1 mm"]
[]
[null,"Ponuđeni odgovori: "]
[null,"a) 5 mm"]
[null,"b) 8 mm"]
[null,"c) 15 mm"]
[null,"d) 9 mm"]
[]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["39. Pitanje: Faktor sigurnosti u zavarenom spoju predstavlja:"]
[null,"a) odnos ili omjer minimalne vrijednosti svojstva osnovnog materijala s obzirom na "]
[null,"   dominantni otkaz  i maksimalne vrijednosti naprezanja s obzirom na dominantni otkaz."]
[null,"b) odnos ili omjer minimalne vrijednosti svojstva zavarenog spoja s obzirom na dominantni otkaz  "]
[null,"     i maksimalne vrijednosti svojstva osnovnog materijala s obzirom na dominantni otkaz."]
[null,"c) odnos ili omjer minimalne vrijednosti svojstva zavarenog spoja s obzirom na dominantni otkaz  "]
[null,"   i maksimalne vrijednosti naprezanja s obzirom na dominantni otkaz"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["40. Pitanje: Faktor slabljenja zavarenog spoja predstavlja:"]
[null,"a) odnos ili omjer (kvocijent) minimalne vrijednosti svojstva zavarenog spoja s obzirom na dominantni "]
[null,"   otkaz  i maksimalne vrijednosti svojstva osnovnog materijala s obzirom na dominantni otkaz."]
[null,"b) odnos ili omjer (kvocijent)minimalne vrijednosti svojstva zavarenog spoja s obzirom na dominantni "]
[null,"   otkaz  i maksimalne vrijednosti naprezanja s obzirom na dominantni otkaz."]
[null," c) odnos ili omjer (kvocijent) minimalne vrijednosti svojstva osnovnog materijala s obzirom na "]
[null,"     dominantni otkaz  i  maksimalne vrijednosti naprezanja s obzirom na dominantni otkaz."]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["41. Pitanje: Faktor koncentracije naprezanja u zavarenom spoju predstavlja:"]
[null,"a) odnos ili omjer (kvocijent) maksimalnih i minimalnih naprezanja"]
[null,"b) odnos ili omjer (kvocijent) srednjih i minimalnih naprezanja"]
[null,"c) odnos ili omjer (kvocijent) maksimalnih i srednjih naprezanja"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["42. Pitanje: Pronađite neistinitu tvrdnju među metodama koje se koriste za smanjenje "]
[null,"koncentracije naprezanja u zavarenim spojevima:"]
[null,"a) brušenje nadvišenja zavara"]
[null,"b) \"balansna\" tehnika zavarivanja"]
[null,"c) pretaljivanje zajeda - granica zavara TIG ili plazma postupkom"]
[null,"d) čekićanje zavara"]
[null,"e) sačmarenje zavara"]
[null,"f) pravilno unošenje toplih točaka"]
[null,"g) preopterećenjem"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["43. Pitanje: Dominantni otkaz zavarenog spoja ili konstrukcije je otkaz:"]
[null,"a) kojemu pripada najveća vjerojatnost pojavljivanja"]
[null,"b) kod kojega nije moguće osiguravanje pouzdanosti proračunskim metodama"]
[null,"c) kod kojega nije moguće osiguravanje pouzdanosti eksperimentalnim metodama"]
[null,"d) kod kojega nije moguće osiguravanje pouzdanosti proračunskim i/ili eksperimentalnim metodama"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["44. Pitanje: Schaeffler-ov dijagram se uspješno može koristiti kod:"]
[null,"a) grafičkog određivanja temperature predgrijavanja u cilju izbjegavanja hladnih pukotina"]
[null,"b) zavarivanja raznorodnih materijala (čelika)"]
[null,"c) procjene naknadne toplinske obrade poslije zavarivanja"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["45. Pitanje: Primjenom Schaeflerovog dijagrama kod zavarivanja raznorodnih materijala (čelika) "]
[null,"pojedinim vrstama dodatnih materijala može se kvalitativno:"]
[null,"a) procjeniti vjerojatnost nastajanja hladnih pukotina"]
[null,"b) procjeniti vjerojatnost nastajanja toplih pukotina"]
[null,"c) procjeniti vjerojatnost pogrubljenja zrna područja ZUT-a zavarenog spoja zagrijanog iznad 1100 oC "]
[null,"d) procjeniti vjerojatnost povećane krhkosti poslije toplinske obrade na 500 do 900 oC"]
[null,"e) prethodno navedene tvrdnje su točne"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["46.Pitanje: Udjeli (postotci) mješanja pojedinih osnovnih i dodatnih materijala kod primjene "]
[null,"Schaeffler-ovog dijagrama se određuju:"]
[null,"a) mjerenjem površine (planimetriranjem) 3 ili više metalografskih makro uzoraka zavarenih spojeva"]
[null,"b) procjenjuju se na osnovu iskustva specijaliste zavarivanja"]
[null,"c) udjeli (postotci) mješanja nisu bitni za korištenje Schaeffler-ovog dijagrama"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["47. Pitanje: Pri zavarivanju niskolegiranog čelika (njačešće potrebno predgrijavanje) i visokolegiranog "]
[null,"čelika austenitnog tipa (zabranjeno predgrijavanje) zavarivanje:"]
["    ","a) nije moguće izvoditi jer se na jednom od čelika mogu pojaviti hladne pukotine, a na drugom može "]
[null,"    doći do izlučivanja Cr karbida po granicama zrna"]
[null,"b) se izvodi oblaganjem ivica žlijeba (uz predgrijavanje) niskolegiranog čelika elektrodom austenitnog "]
[null,"    tipa (npr. Cr-Ni  24/12), nakon čega se provodi priprema žlijeba i zavarivanje bez predgrijavanja sa "]
[null,"    visokolegiranim austenitnim čelikom"]
[null,"c) se izvodi tako da u zavarenom spoju bude obavezno 5-12 delta ferita "]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["48. Pitanje: Okretaljke se mogu kod zavarivanja koristiti samostalno u kombinaciji sa:"]
[null,"a) okretno-nagibnim stolovima, nosačima EP uređaja, u paru ..."]
[null,"b) samo u kombinaciji sa konzolnim nosačima EP uređaja"]
[null,"c) samo u kombinaciji sa okretno-nagibnim stolovima"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["49. Pitanje: Zakretni i nagibni moment kod naprava za zavarivanje spominjemo kod:"]
[null,"a) konzolnih nosača EP uređaja"]
[null,"b) okretaljki"]
[null,"c) okretno-nagibnih stolova (pozicionera)"]
[null,"d)  automata za EP i MAG/MIG zavarivanje"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
["50. Pitanje: Al-legure se TIG postupkom zavaruju:"]
[null,"a) istosmjernom strujom (volframova elektroda na – polu)"]
[null,"b) izmjeničnom strujom ili istosmjernom strujom (volframova elektroda na +polu)"]
[null,"c) može se zavarivati bez poteškoća istosmjernom ili izmjeničnom strujom"]
[]
["ODGOVOR:"]
[]
[null,"REZULTAT"]

{"sheet":"POJASNJENJE","index":1,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["1. Pozicionirajte se pomoću \"miša\" na kućicu predviđenu za odgovor na svako od postavljenih pitanja"]
[]
["2. Unesite jedan od ponuđenih odgovora koji smatrate ispravnim (napr. a)"]
[]
["3. Prelazite na novo pitanje."]
[]
[null,"Kriteriji:     svaki ispravan odgovor na postavljeno pitanje može donijeti 3 boda."]
[null,null,"Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 75 boda, odnosno 25 točno odgovorenih pitanja."]
[null,null,"Za ocjenu dobar (3) potrebno je 90 bodova, odnosno 30 točno odgovorenih pitanja."]
[null,null,"Za ocjenu vrlo dobar (4) potrebno je 120 bodova, odnosno 40 točno odgovorenih pitanja."]
[null,null,"Za ocjenu izvrstan (5) potrebno je 141 bod, odnosno minimalno 47 točno odgovorenih pitanja."]
[]
[{"$nulls":4},"Započni ispit"]

{"sheet":"ZBROJ","index":2,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Odgovor na pitanje",null,1,0]
["Odgovor na pitanje",null,2,0]
["Odgovor na pitanje",null,3,0]
["Odgovor na pitanje",null,4,0]
["Odgovor na pitanje",null,5,0]
["Odgovor na pitanje",null,6,0]
["Odgovor na pitanje",null,7,0]
["Odgovor na pitanje",null,8,0]
["Odgovor na pitanje",null,9,0]
["Odgovor na pitanje",null,10,0]
["Odgovor na pitanje",null,11,0]
["Odgovor na pitanje",null,12,0]
["Odgovor na pitanje",null,13,0]
["Odgovor na pitanje",null,14,0]
["Odgovor na pitanje",null,15,0]
["Odgovor na pitanje",null,16,0]
["Odgovor na pitanje",null,17,0]
["Odgovor na pitanje",null,18,0]
["Odgovor na pitanje",null,19,0]
["Odgovor na pitanje",null,20,0]
["Odgovor na pitanje",null,21,0]
["Odgovor na pitanje",null,22,0]
["Odgovor na pitanje",null,23,0]
["Odgovor na pitanje",null,24,0]
["Odgovor na pitanje",null,25,0]
["Odgovor na pitanje",null,26,0]
["Odgovor na pitanje",null,27,0]
["Odgovor na pitanje",null,28,0]
["Odgovor na pitanje",null,29,0]
["Odgovor na pitanje",null,30,0]
["Odgovor na pitanje",null,31,0]
["Odgovor na pitanje",null,32,0]
["Odgovor na pitanje",null,33,0]
["Odgovor na pitanje",null,34,0]
["Odgovor na pitanje",null,35,0]
["Odgovor na pitanje",null,36,0]
["Odgovor na pitanje",null,37,0]
["Odgovor na pitanje",null,38,0]
["Odgovor na pitanje",null,39,0]
["Odgovor na pitanje",null,40,0]
["Odgovor na pitanje",null,41,0]
["Odgovor na pitanje",null,42,0]
["Odgovor na pitanje",null,43,0]
["Odgovor na pitanje",null,44,0]
["Odgovor na pitanje",null,45,0]
["Odgovor na pitanje",null,46,0]
["Odgovor na pitanje",null,47,0]
["Odgovor na pitanje",null,48,0]
["Odgovor na pitanje",null,49,0]
["Odgovor na pitanje",null,50,0]

{"sheet":"REZULTAT","index":3,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":3},"Zbroj:",0]
[]
[]
[{"$nulls":3},"OCJENA","niste zadovoljili","nedovoljan (1)"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"POVRATAK NA ISPIT"]